**Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**ul. Komunalna 1**

**37-450 Stalowa Wola**

***Dostawa kontenerów, zestawu pożarniczego, przyczepek do auta osobowego, kamery termowizyjnej, pojazdu elektrycznego, zamiatarki i myjki ciśnieniowej do Zakładu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”***

**Opis przedmiotu zamówienia**

***CZĘŚĆ NR 5 – dostawa zamiatarki ssawnej podciśnieniowej dwuszczotkowej oraz myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody***

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2015) zamiatarki ssawnej podciśnieniowej dwuszczotkowej oraz myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wodydo Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

1. **Zamiatarka ssawna podciśnieniowa dwuszczotkowa – 1 szt.**
* Zamiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2015), produkowana seryjnie (a nie przygotowana jedynie dla potrzeb tego postępowania)
* Silnik o mocy min. 19 kW (diesel)
* Emisja spalin nie przekraczająca aktualnie obowiązujących norm
* Pojemność zbiornika na paliwo min. 35 litrów
* 2 szt. szczotek do zamiatania
* Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora
* Uniwersalny pojemnik na nieczystości o pojemności min. 500 l
* Zbiornik czystej wody
* Doprowadzenie czystej wody do szczotek i kanału ssącego
* Ręczny wąż ssawny
* Wąż ciśnieniowy – myjka wysokociśnieniowa zakończona głowicą rotacyjną
* Oświetlenie drogowe
* Sygnalizator świetlny na dachu kabiny
* Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła
* Prędkość jazdy 0 – 25 km/h
* Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowanie hydrauliczne
* Hamulce hydrostatyczne
* Hamulec postojowy mechaniczny
* Kabina przeszklona zamknięta, klimatyzowana, ogrzewana, z wygodnym siedzeniem dla kierowcy
* Panel sterowania w kabinie
* Regulowana kolumna kierownicy
* Centralny wyświetlacz w kabinie
* Radioodtwarzacz w kabinie
* Lusterka boczne regulowane z kabiny
* Kamera cofania
* Sygnał cofania
* Wymiary zamiatarki maksymalne: wysokość 2,3 m, szerokość 1,5 m, długość 3,8 m
* Wykonawca zapewni szkolenia: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi zamiatarki oraz przeszkolenie mechaników Zamawiającego w zakresie okresowej obsługi technicznej, tj. wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie konserwacji zamiatarki
* Gwarancja minimum 24 miesiące, liczona od daty dostawy kompletnego pojazdu.
* Przeglądy oraz ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usterek gwarancyjnych niemożliwych do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego transportu pojazdu do i ze swojego serwisu.

Miejsce dostawy:

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

37-450 Stalowa Wola

1. **Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Zasilanie | 400V-50 Hz |
| Wydajność | min. 30÷650 l/h |
| Cieśnienie maksymalne | min. 160 bar |
| Maksymalna temperatura | min. 130°C |
| Moc przyłącza | min. 4,7 kV |
| Rodzaj paliwa | diesel |
| Zużycie paliwa | max. 5 kg/h |
| Zbiornik paliwa | min. 10 dm3 |
| Ciężar maksymalny | 130 kg |
| Wymiary maksymalne | 1100x700x930 mm |
| Zbiornik na detergent | min. 9,0 dm3 |
| Wyposażenie | * Pistolet spryskujący
* Wąż wysokociśnieniowy o długości min. 10m
* Lanca spryskująca o długości min. 1m
* Kontrola ciśnienia
* Regulacja temperatury
* Instrukcja obsługi
* Gwarancja min. 24 miesiące
 |

Miejsce dostawy:

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

37-450 Stalowa Wola