**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

***Dostawa podnośnika koszowego do Zakładu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”***

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2015) podnośnika koszowego (tzw. podest ruchomy teleskopowo-przegubowy elektryczny, samojezdna zwyżka) do Zakładu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli”.

Maszyna przeznaczona będzie do bieżącej obsługi i niezbędnych napraw w halach ZMBPOK. Dostarczony podnośnik musi być w całości zamontowany, gotowy do użytku, wolny od wad.

**Maszyna nie może być prototypem oraz musi pochodzić z produkcji seryjnej – liczba wyprodukowanych maszyn oferowanego modelu min. 3 szt. W przypadku wątpliwości co do oferowanej maszyny Zamawiający może prosić o wyjaśnienie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETR** | **WYMAGANIE TECHNICZNE** |
| System transportowy | * samobieżny 4 – kołowy,
* zewnętrzny promień skrętu max. 3,2 m
 |
| Wymiary | * wysokość platformy 13 m ÷ 14,5 m
* wysokość robocza 15 m ÷ 16,5 m
* wysokość transportowa max. 2,5 m
* szerokość max. 2 m
* wysięg boczny min. 7 m
 |
| Napęd | * elektryczny
* zestaw akumulatorów 48V, pojemność min. 345 Ah
* wbudowana ładowarka/prostownik (do doładowywania akumulatorów)
 |
| Platforma | * nośność platformy min. 215 kg
* kosz obrotowy z barierką
 |
| Sterowanie | * system awaryjnego opuszczania w przypadku awarii
* dwa pulpity do obsługi w trybie transportowym w koszu i na urządzeniu
 |
| Wyposażenie | * gniazdo 230 V w koszu, 10 A
* sygnalizacja przechyłu bocznego
* lampa sygnalizująca „kogut”
* system kontroli przeciążenia kosza – zapobiegający przeciążeniu oraz nadmiernemu odchyłowi kosza
* inne niezbędne
 |
| Szkolenie | * Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenie oraz zorganizuje i opłaci koszty egzaminu UDT w siedzibie Zamawiającego dla wytypowanych osób przez Zamawiającego (6 osób) w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania maszyny. Przeszkoleni pracownicy po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenia wydawane przez UDT potwierdzające zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji maszyny.
 |
| Wymagane dokumenty (w j. polskim) | * Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi europejskimi standardami przewidzianymi dla tego typu urządzeń. Wraz z maszyną należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt, np. CE
* badanie i dopuszczenie UDT – po stronie Wykonawcy
* karta gwarancyjna,
* instrukcja obsługi i użytkowania maszyny, DTR
* Inne niezbędne wyżej niewymienione dokumenty,
 |
| Gwarancja i usługi serwisowe | * Deklarowany okres gwarancji min. 12 miesięcy
 |
| Wymagania dodatkowe: | * Możliwość malowania lub oklejenia urządzenia logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości.
 |

Miejsce dostawy: Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, 37-450 Stalowa Wola, na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Dostawcy.

Czas dostawy podnośnika – do 8 tygodni od daty podpisania umowy.