**Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**ul. Komunalna 1**

**37-450 Stalowa Wola**

***Dostawa kontenerów, zestawu pożarniczego, przyczepek do auta osobowego, kamery termowizyjnej, pojazdu elektrycznego, zamiatarki i myjki ciśnieniowej do Zakładu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”***

**Opis przedmiotu zamówienia**

***CZĘŚĆ NR 3 - Dostawa kamery termowizyjnej***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, przenośnej kamery termowizyjnej do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| Czułość termiczna (przy temp. +30°C) | min. 100mK |
| Czas eksploatacji kamery (czas pracy akumulatorów) | min. 4h |
| Wymiary  | max. 300x160x110mm |
| Ilość palet kolorów | min. 10 |
| Maksymalny współczynnik emisyjności | 1.0 |
| Minimalny współczynnik emisyjności | 0.01 |
| Ogniskowanie | min. 10cm |
| Pole widzenia | min. 31° x 22° |
| Dokładność (przy temp. +25°C) | min ±2%; ±2° |
| Podziałka temperatury | min. 0,05°C |
| Rozdzielczość geometryczna | min. 2,5mrad |
| Stopień ochrony | min. IP54 |
| Waga | max. 1 kg |
| Zakres pomiaru temperatur | min. -20°C÷ +250°C |
| Minimalna odległość ostrości w podczerwieni | 0,16m |
| Wyświetlacz | LCD |
| Technologia IR | * Funkcja obraz w obrazie (PIP)
* Pełny obraz podczerwieni
* Pełny obraz widzialny
 |
| Dodatkowe wyposażenie | * Wskaźnik laserowy
* Karta SD min. 2 GB
* Kabel USB lub mini USB
* Płyta CD z oprogramowaniem
* Zestaw akumulatorów litowo-jonowych
* Zasilacz
* Adapter statywu
* Statyw
* Pokrowiec
* Instrukcja obsługi
* Gwarancja min. 24 miesiące
 |

Miejsce dostawy :

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

37-450 Stalowa Wola