PN/28/2012
Stalowa Wola, 2012-12-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/28/2012. Nazwa zadania: Aranżacja wnętrz budynku biurowego MZK.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie:

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej na w/w zamówienie proszę o wyjaśnienie czy platforma pionowa dla niepełnosprawnych z obudową na wysokości 9m ma mieć 2 czy 3 przystanki, to znaczy czy winda ma obsługiwać parter i I piętro czy też wszystkie kondygnacje?

Odpowiedź:

W części opisowej projektu punkt 6.4 brzmi ;
" 6.4 WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
W celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do sali obsługi klienta na pierwszym piętrze należy w ścianie szczytowej zainstalować platformę pionową dla niepełnosprawnych  
z obudową samonośną .
Dane techniczne :
- napęd hydrauliczny , 
- udźwig min 300 kg,
- wysokość podnoszenia  –  z  poziomu terenu  ok. – 1,5 m do poziomu + 3.0 m  , co daje ok 4,5 m , wymiary sprawdzić przed zamówieniem ,
- wysokość szybu windowego ok. 7,5 m , wymiary należy sprawdzić przed zamówieniem ,
- liczba przystanków – 2 
- minimalne wymiary platformy – 1100 x 1400 mm .
Proponuje się zastosowanie platformy dla niepełnosprawnych z obudową samonośną zewnętrzną produkcji np. :
ProSun typ Vimec E06 lub firmy Plawia , ewentualnie innego dostawcy .
Przy realizacji należy zwrócić uwagę, że wejścia ( stolarka drzwiowa ) do budynku na przystankach powinny być kompatybilne z obudowa szybu a co za tym idzie stanowić jedna dostawę z windą."
W powyższym opisie zaistniał błąd, który niniejszym wyjaśnieniem prostujemy. Zamiast zwrotu "do sali obsługi klienta na pierwszym piętrze" winno być "do sali obsługi klienta na parterze".
Winda ma obsługiwać parter, ma mieć dwa przystanki jeden na poziomie parkingu, drugi na poziomie parteru, a wysokość podnoszenia nie 9 m, ale ok. 4,5 m.
Niniejszym wyjaśnieniem wprowadzamy zmianę do przedmiaru robót. W punkcie 1.77 przedmiaru dotyczącym dostawy i montażu platformy pionowej  zwrot "wysokość podnoszenia - min. 9 m" zastępujemy zwrotem "wysokość podnoszenia ok. 4,5 m".
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy