PN/15/2011
Stalowa Wola, 2011-07-06

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/15/2011. Nazwa zadania:  Dostawa samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanałów oraz oczyszczania wpustów ulicznych z systemem odzysku wody roboczej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: 

Pytanie:
     Czy zbiorniki na wodę czystą muszą być wykonane z tworzywa sztucznego? Rozwiązanie ze zbiornikami z tworzywa sztucznego w tego typu pojazdach oferowane jest tylko przez jedną firmę działającą na rynku Polskim, czyli w/w wymóg ogranicza zasadę konkurencji.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Nadbudowa pkt. 4 stanowi -  Niezależny zbiornik/ zbiorniki wodne, wykonane z tworzywa sztucznego odporne na warunki atmosferyczne (temp. od. -25 st.C do, +40 st .C) lub stali nierdzewnej  zainstalowane na ramie podwozia o łącznej pojemności nie mniejszej, niż 3 000 dcm³.

Pytanie:
    Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej pompy ssącej niż pompa krzywkowa?
     Pompy krzywkowe w tego typu pojazdach również stosuje jedna firma (ta sama która oferuje zbiorniki na wodę czystą wykonane z plastiku). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści inne pompy dostępne na rynku spełniające pozostałe wymogi Specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia - Nadbudowa pkt. 13, który otrzymuje obecnie brzmienie: 
Wyporowa pompa próżniowa nie posiadająca autonomicznego dodatkowego systemu chłodzenia  o następujących parametrach:
•	wydajność - nie mniejsza niż 2600 m^3/h
•	napęd – hydrauliczny
•	maksymalna teoretyczna próżnia – nie mniejsza, niż 90%
•	bezolejowy wydech

Pytanie:

    Zasada odzysku wody którą opisał w wymogach Zamawiający jest stosowana w pojazdach z recyclingiem wody od kilkunastu lat.
     Czy Zamawiający wymaga żeby pompa ciśnieniowa w postaci przemiennika ciśnienia była trzysekcyjna oraz system sterowania opierał się. o system tzw. Can-Bus czyli cyfrowe sterowanie funkcjami zabudowy i pojazdu?
      W przeciwnym przypadku system odzysku wody nie będzie innowacyjny (nie spełnia wymogów Specyfikacji) W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co świadczy o innowacyjności systemu odzysku wody?

Odpowiedź:
 
Według wiedzy Zamawiającego opartej na opinii podmiotu uprawnionego wymienione cechy systemu recyklingu przedstawione w SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Nadbudowa pkt.19 są innowacyjne, stosowane na świecie na wozach specjalistycznych do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanałów nie dłużej niż 5 lat.
Zamawiający dopuszcza, żeby pompa ciśnieniowa w postaci przemiennika ciśnienia była trzysekcyjna oraz system sterowania opierał się. o system tzw. Can-Bus czyli cyfrowe sterowanie funkcjami zabudowy i pojazdu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy